### 附件3-1

杭州市装配化装修企业目录（汇总表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **企业类别** | **装修系统及部品名称** | **单位地址** | **注册地** | **联系人** | **联系电话** |
| 1 | **范例：**  杭州\*\*装饰有限公司 | 材料与部品制造 | 楼地面系统  架空地面、OA地板、SPC地板 | 杭州市上城区\*\*路\*\*号 | 杭州 | \*\*\* | \*\*\* |
| 2 | **范例：**  \*\*建筑科技集团  有限公司 | 集成服务商 | 楼地面系统  架空地面、SPC地板 | 浙江省绍兴\*\*\* | 绍兴 | \*\*\* | \*\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件3-2

杭州市装配化装修材料与部品目录（汇总表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项工程** | **材料与**  **部品名称** | **技术性能和**  **产品特点** | **设计、生产及**  **施工依据标准** | **适用范围** | **计价**  **单位** | **参考价格**  **区间（元）**  **（同类产品以区间价**  **兼容）** | **生产厂家**  **及注册地** | **部品部件应用工程**  **名称** | **联系人**  **及电话** | **备注** |
| 1 | **范例：**  墙体与  墙面系统 | 可拆装式轻钢骨架内隔墙 | 防火性能  声学性能  抗撞击性能  静荷载性能  …… | 浙江省工程建设标准、行业标准、企业标准、通用标准（装饰装修国标、行标等）名称 | 医院、学校、办公等公建类项目非承重墙体 | 平方米 | 800-1200 | 杭州\*\*装饰材料有限公司/杭州市\*\*区 | \*\*\* | \*\*\* |  |
| 2 | **范例：**  楼地面 | 模块式  地面架空  找平技术 | 承载力高；抗冲击性强；稳定性好；无空洞感；架空高度常规为45mm-80mm，可定制；地面减重约50%；  A级防火；隔音性能影响小 | 1.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210  2.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209  3.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222  4.《建筑结构荷载规范》GB50009  5.《建筑用绝热制品点荷载性能的测定》GB/T 30802  6.《防静电活动地板通用规范》SJ/T10746…… | 适用项目：  新建、改建、扩建的民用建筑，包括住宅、公寓、写字楼、酒店、医院、学校等室内装修工程项目  适用部位：  楼地面 | 平方米 | 220-260 | \*\*建筑科技集团有限公司/杭州市\*\*区 | \*\*\* | \*\*\* |  |

### 附件3-3

杭州市装配化装修技术产品应用典型案例目录（汇总表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **案例简介** | **应用场景** | **技术性能和产品特点** | **应用成效** |
| 1 | **范例：**  \*\*\*项目 | \*\*\*项目工程地面位于\*\*市\*\*区\*\*路\*\*项目\*\*地块，该项目是住宅批量装配式精装修项目，建筑面积为8030㎡，该项目施工时间为2021.8.30 - 2021.10.30 | \*\*\* | 1.系统承载力高，抗冲击性强系统稳定性好，无空洞感；  2.常规架空高度为45mm-80mm；亦可根据项目需求定制架空高度；  3.地面减重约50%，降低楼板负荷；  4.板材为A级防火，安全可靠；  5.系统具有一定的隔音性能，对下层使用者影响小；  6.适用范围广。适配各类新建、改建、扩建的民用建筑楼地面。 | 模块式地面架空找平技术在\*\*\*项目地面应用，简化了施工工序，提高了施工效率，缩短了整体施工周期，节省了施工成本，确保了工程质量，保证了项目可靠交付，整体应用效果较好，实现了较好的装饰和使用效果 |
|  |  |  |  |  |  |